ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ ЧЕРЕЗ ВЕБ ИНТЕРФЕЙС (WEB-UI).
Модели: B2710, B2710-4G, B2710DM, B2710DMR, B2710DR, B2710DV, B2710DVZ, B2710R, B2710RCVZ, B2710RV, B2710RVZ, B2710RZQ, B2710RZK.
Версия прошивки: 3.1.0.0.3.17

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ ОБНОВЛЕНИЯ:

Шаг 1. Убедитесь в корректности исходной версии прошивки. Обновление прошивки возможно только с версии прошивки не ниже 3.1.0.0.2.17.

Шаг 2. Для возможности загрузки файла из локального каталога требуется изменить настройки безопасности браузера. 
Для этого перейдите в меню Сервис – Свойства обозревателя – Безопасность и нажмите кнопку [Другой]. 
В открывшемся окне найдите пункт «Включать путь к локальному каталогу при загрузке файла на сервер» и выберите «Включить».

Шаг 3. Обновление файлом "Hi3516c_3.1.0.0.3.17.udx":
В меню WEB-UI "Настройки-Системные-Обновление" необходимо выбрать файл прошивки, нажав кнопку "Обзор" и выбрав файл "Hi3516c_3.1.0.0.3.17.udx".

Шаг 4. Установить файл прошивки "Hi3516c_3.1.0.0.3.17.udx", нажав кнопку "Загрузить", и подтвердить установку прошивки во всплывающем окне.
Установка файла прошивки "Hi3516c_3.1.0.0.3.17.udx" длится не менее 10 минут. 

ВНИМАНИЕ! В момент процесса установки/обновления прошивки ЗАПРЕЩЕНО отключать питание камеры или закрывать окно WEB-UI. При этом камера может быть недоступна в течение 10 минут.

Шаг 5. Удостоверьтесь в завершении обновления файлом "Hi3516c_3.1.0.0.3.17.udx". 
Для этого необходимо проверить поле "Версия прошивки" в меню "Настройки-Системные-Информация". Корректное значение в WEB-UI  "3.1.0.0.3.17" 

Шаг 6. Обновление файлом "WEB_2.1.3.8(20190122).udx".
В меню WEB-UI "Настройки-Системные-Обновление" необходимо выбрать файл прошивки, нажав кнопку "Обзор" и выбрав файл "WEB_2.1.3.8(20190122).udx".
файла прошивки "WEB_2.1.3.8(20190122).udx" длится не менее 5 минут.

ВНИМАНИЕ! В момент процесса установки/обновления прошивки ЗАПРЕЩЕНО отключать питание камеры или закрывать окно WEB-UI. При этом камера может быть недоступна в течение 5 минут.

Шаг 7. Удостоверьтесь в завершении обновления файлом "WEB_2.1.3.8(20190122).udx".
Для этого необходимо проверить поле "Версия веб-интерфейса" в меню "Настройки-Системные-Информация". Корректное значение в WEB-UI  "2.1.3.8(20190122)" 

Шаг 8. Сброс камеры в заводские установки.
Выполняется только если устройство работает некорректно, но при этом поля "Версия прошивки" и "Версия веб-интерфейса" соответствуют озвученным выше значениям. 
Для сброса в заводские установки необходимо в WEB-UI перейти в меню "Настройки-Системные-Сброс настроек", нажать кнопку "Сбросить" и подтвердить необходимость сброса настроек без сохранения сетевых настроек.
